Guangzhou Leva Packaging Equipment Co.,Ltd.

Semi auto round can sealing machine

LPE-SLV20

Technical parameter :

1.Sealing head qty:1 piece

2.Seaming roller:2pcs（1 first operation and 1 second operation）

3.Material:304# stainless steel

4.Sealing speed:20～28pcs/min

5.Can height:40-200mm

6.Can diameter:35-126mm

7.operating temperature:0～45℃，operating humidity：35～85%

8.Working power supply: AC110V-220 50/60Hz

9.Total power:550W

10.RPM:1400r/min

11.Weight:50KG（about）

12.Size:33\*45\*134.5cm