Guangzhou Leva Packaging Equipment Co.,Ltd.

Semi auto vacuum and gas nitrogen flushing round can sealing machine

LPE-SVC10

Technical parameter :

1.Sealing head ：1 piece

2.Seaming roller：2pcs(1 piece first operation,1 piece second operation)

3.Sealing speed：6～10cans/min

4.Applicable can height：40-200mm

5.Applicable can diameter：35-130mm

6.Operating temperature ：0～45℃,operating humidity：35～85%

7.Power supply：AC220V 50/60Hz

8.Power：2.5KW

9.Weight：120KG（about）

10.Dimensions：L800\*W800\*H1500mm

11.Working air pressure(Compressed air) ≥0.6MPa

12.Air consumption(Compressed air）：约60L/min

13.Nitrogen source pressure≥0.2MPa

14.Nitrogen consumption：about 50L/min

15.Minimum vacuum pressure-0.07MPa

16.Residual oxygen:;less than 3%