Guangzhou Leva Packaging Equipment Co.,Ltd.

Fully auto nitrogen filling vacuum sealing machine

LPE-FVC06

Technical parameter :

1.Sealing head：1 piece

2.Sealing chamber:1 Piece

3.Vacuum room：1 piece

4.Seaming roller：2pcs

5.Sealing speed:5-6pcs/min

6.Can height:40-200mm

7.Can diameter:35-130mm

8.Working temperature ：0～45℃，working humidity::35～85%

9.Power supply：AC380V 50/60Hz

10.Power :4KW

11.Weight：500KG（about）

12.Dimension ：2000(L)\*800(W)\*1850(H)mm

13.Residual oxygen: Lower than 3%

14.Working air pressure≥0.6MPa

15.Air consumption：about 60L/min

16.Gas nitrogen pressure≥0.4MPa

17.Nitrogen consumption：about 50L/min

18.Min vacuum pressure:-0.07MPa